\documentclass[11pt,a4paper]{article} 
\pagestyle{plain}

\usepackage{ctex}			% 显示中文宏包
%\usepackage{snotez}		% 侧边标注宏包

\usepackage{marginnote}		% 侧边标注宏包
\usepackage{ragged2e}
\renewcommand{\marginfont}{\small\kaishu}
\renewcommand*{\raggedrightmarginnote}{}
\renewcommand*{\raggedleftmarginnote}{}



\usepackage{geometry}
\geometry{left=2.8cm,right=1.8cm,top=2.8cm,bottom=2.8cm}
%\geometry{inner=2cm,outer=2cm,bottom=1.5cm,top=2cm,marginparwidth=4.5cm,marginparsep=0.5cm,includemp}

\usepackage[dvipsnames]{xcolor}

\usepackage{fontspec}
\setmainfont{Times New Roman}

% \linespread{1.25}				% 设置整体行距
\usepackage{setspace}			% 行距设置宏包

\usepackage{tocloft}			% 目录格式宏包
\renewcommand\cfttoctitlefont{\hfill\Large\sffamily\bfseries\color{BrickRed}\centering}
\renewcommand\cftaftertoctitle{\hfill}
\setlength\cftbeforetoctitleskip{2ex}
\setlength\cftaftertoctitleskip{2ex}

%\setcounter{tocdepth}{1}

\usepackage{titlesec}			% 目录宏包
\usepackage{titletoc}			% 目录宏包
%\usepackage[toc]{multitoc}		% 多级目录

\usepackage{enumerate}
\usepackage{enumitem}
\setlist[enumerate,2]{label=（\arabic*）}
\setlist[enumerate,1]{label=\arabic*.}
%\renewcommand{\labelenumii}{(\ensuremath{\arabic{enumii}})}
%\renewcommand{\labelenumi}{(\ensuremath{\theenumi})}
%\setlist[enumerate]{listparindent=\parindent}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{array}
\usepackage{tabularx}
\usepackage{tabu}
\usepackage{makecell}
\usepackage{longtable,booktabs}
\usepackage{ltxtable}
\usepackage{graphicx}

%%% 解决Itemize和Enumerate的item之间行距过大的问题
\setlist{nosep}
%\usepackage{paralist}
%\let\itemize\compactitem
%\let\enditemize\endcompactitem
%\let\enumerate\compactenum
%\let\endenumerate\endcompactenum
%\let\description\compactdesc
%\let\enddescription\endcompactdesc
%%% ---------

\usepackage{fancyhdr}

\setlength{\parindent}{0pt} % 放在段首，之后的所有段落都将取消首行缩进
\setlength{\parskip}{0.6\baselineskip} %设置段落间距


%\author{My Name} 
\date{April, 2022}
\title{一级建造师执业资格考试市政务实 \\
~  	\\  % 插入空行
~  	\\
历年真题笔记} 

\begin{document} 
	
	\maketitle			% 生成标题
	
	\thispagestyle{empty}	% 当前页无页眉页脚
	
	\newpage
	
	\newgeometry{inner=2cm,outer=2cm,bottom=1.5cm,top=2cm,marginparwidth=4.5cm,marginparsep=0.5cm,includemp}
	
	\tableofcontents

%	\titlecontents{section}
%				  [3cm]
%				  {\bf \large}%
%				  {\contentslabel{2.5em}}%
%				  {}%
%				  {\titlerule*[0.5pc]{$\cdot$}\contentspage\hspace*{3cm}}

	\titlecontents{section}
				  [3em]
				  {\vspace{3mm}\bf \large}
				  {\contentslabel{2em}}
				  {}
				  {\titlerule*[0.5pc]{$\cdot$}\contentspage\hspace*{0em}}
				
	\titlecontents{subsection}
				  [5em]
				  {\vspace{3mm}}
				  {\contentslabel{2em}}
				  {}
				  {\titlerule*[0.5pc]{$\cdot$}\contentspage\hspace*{0em}}

	\titlecontents{subsubsection}
				  [8em]
				  {\vspace{2.5mm}}
				  {\contentslabel{3em}}
			  	  {}
				  {\titlerule*[0.5pc]{$\cdot$}\contentspage\hspace*{0em}}

	\thispagestyle{empty}
	
	\newpage	%第一节 %20200301
	
%	\newgeometry{inner=2cm,outer=2cm,bottom=1.5cm,top=2cm,marginparwidth=4.5cm,marginparsep=0.5cm,includemp}

	\section{20220301真题解析轨道交通}

	\setcounter{page}{1}

	某地铁盾构工作井，平面尺寸为18.6m×18.8m，深28m，位于砂性土、卵石地层，地下水埋深为地表以下23m。施工影响范围内有现状给水、雨水、污水等多条市政管线。盾构工作井采用明挖法施工，围护结构为钻孔灌注桩加钢支撑，盾构工作井周边设降水管井。设计要求基坑土方开挖分层厚度不大于1.5m，基坑周边2m～3m范围内堆载不大于30MPa，地下水位需在开挖前1个月降至基坑底以下1m。
	
	\vspace{0em}
	\begin{center}
	\includegraphics[scale=0.6]{20220301.png}
	\end{center}
	\vspace{0em}

	项目部编制的施工组织设计有如下事项： 

\begin{enumerate}[label=（\arabic*）]

	\item 施工现场平面布置如图4所示，布置内容有施工围挡范围50m×22m，东侧围挡距居民楼15m，西侧围挡与现状道路步道路缘平齐；搅拌设施及堆土场设置于基坑外缘1m处；布置了临时用电、临时用水等设施；场地进行硬化等。 
	\item 考虑盾构工作井基坑施工进入雨季，基坑围护结构上部设置挡水墙，防止雨水浸入基坑。 
	\item 基坑开挖监测项目有地表沉降、道路（管线）沉降、支撑轴力等。 
	\item 应急预案分析了基坑土方开挖过程中可能引起基坑坍塌的因素包括钢支撑架设不及时、未及时喷射混凝土支护等。

\end{enumerate}

	\newpage

	问题：

\begin{enumerate} % 阿拉伯数字编号
	
	\item 基坑施工前有哪些危险性较大的分部分项工程的专项施工方案需要专家论证？ 
	\item 施工现场平面布置图还应补充哪些临时设施？请指出布置不合理之处。 
	\item 施工组织设计（3）中基坑监测还应包括哪些项目？ 
	\item 基坑坍塌应急预案还应考虑哪些危险因素？

\end{enumerate}

	\newpage

	回答\marginnote{基础知识 + 解题思路 }
	
\begin{enumerate}

	\item 基坑施工前有哪些危险性较大的分部分项工程的专项施工方案\marginnote{两专内容=基坑（深度$\geq$ 5m支护开挖降水）；混凝土（现浇=高8跨18荷载15及满堂支架；预制=起重机安装拆除、吊装）；其它（盾构顶管矿山+水下作业+16m人工挖孔桩+拆除+50m脚手架+四新及尚无）
	\\
	按照基坑、混凝土、其他知识点往案例背景套}需要专家论证？ 
	
	\begin{enumerate}
		
		\item 盾构工作井的\textbf{\textcolor{red}{降水、开挖、支护}}工程
		\item 门式吊机安装、拆除
		\item 盾构设备、钢支撑等吊装
		\item 盾构掘进施工
 		\item 钢支撑拆除工作
   		\item 尚无技术标准要求的危险性较大的分部分项工程
		
	\end{enumerate}
	
	\vspace{0.6em}
	
	\item 施工现场平面布置图还应补充哪些临时设施？请指出布置不合理之处。 
	
	补充的临时设施：

	\begin{enumerate}	
		
	\item 生产设施：管片堆放场、泥浆池、土方地方场、搅拌站、钢筋加工棚及地方场地、挡水墙、检修间、料具间、垂直提升装置
	\item 生活设施：食堂、宿舍、厕所、淋浴间、卫生保健间
	\item 办公设施：办公室、会议室、门卫
	\item 辅助设施：围挡大门、排水消防、道路绿化、停车场、五图一牌

	\end{enumerate}

	\vspace{0.6em}

	布置不合理处：
	
%	\vspace{0.6em}
	
	\begin{enumerate}	
	
	\item 配电箱、空压机、钢筋加工区距居民楼距离太近不合理，噪音、光、电磁污染影响居民正常生活
	\item 西侧围挡与现状道路步道路缘平齐不合理，应保留一定的安全距离
	\item 搅拌设施及堆土场设置于基坑外缘1m处不合理，基坑周边动静荷载大可能会导致基坑失稳
	\item 砂石料场布置在大门不远处不合理，影响施工机械、车辆等的进出
	\item 砂石料场和搅拌站等布置较远不合理，造成材料的二次转运
	
	\end{enumerate}	
	
	\vspace{0.6em}
	
	\item 施工组织设计（3）中基坑监测还应包括哪些项目？ 
	
	\begin{enumerate}	
	
	\item 基坑围护桩竖向位移、水平位移
	\item 坑顶竖向位移、水平位移
	\item 土体深层水平位移
	\item 立柱竖向位移
	\item 地下水位及坑底隆起
	\item 周围居民楼、道路开裂、竖向位移、水平位移
	\item 周围地下管线竖向位移
	
	\end{enumerate}	

	\vspace{0.6em}
	
	\item 基坑坍塌应急预案还应考虑哪些危险因素？
	
	\begin{enumerate}
	
	\item 分层开挖深度超过设计或规范要求、降水、地基加固不力导致基坑失稳坍塌
	\item 监控测量反馈不及时、堵漏不及时造成基坑坍塌
	
	\end{enumerate}	
	
\end{enumerate}


	\newpage
	
% ----------------------------------------------------- %

	\section{20220330真题解析桥梁} 
	
%	\setlength{\parskip}{0.6\baselineskip} %设置段落间距
	
%	\setcounter{page}{1}
	
%	\begin{spacing}{1.25}
		
	某桥梁工程项目的下部结构已全部完成，受政府指令工期的影响，业主将尚未施工的上部结构分成A、B二个标段，将B段重新招标。桥面宽度17.5m，桥下净空6m，上部结构设计为钢筋混凝土预应力现浇箱梁（三跨一联），共40联。
	
	原施工单位甲公司承担A标段，该标段施工现场系既有废弃公路无需处理，满足支架法施工条件，甲公司按业主要求对原施工组织设计进行了重大变更调整；新中标的乙公司承担B标段，因B标施工现场地处闲置弃土场，地域宽广平坦，满足支架法施工部分条件，其中纵坡变化较大部分为跨越既有正在通行的高架桥段，新建桥下净空高度达13.3m（如图所示）。

	甲、乙两公司接受任务后立即组织力量展开了施工竞赛。甲公同利用既有公路作为支架基础，地基承载力符合要求。乙公司为赶工期，将原地面稍作整平后即展开支架搭设工作，很快进度超过甲公司。支架全部完成后，项目部组织了支架质量检查，并批准模板安装。模板安装完成后开始绑扎钢筋。指挥部检查中发现乙公司施工管理存在问题，下发了停工整改通知单。
	
%	\end{spacing}

	问题

\begin{enumerate} % 阿拉伯数字编号
	
\item 原施工组织设计中主要施工资源配置有重大变更调整，项目部应如何处理？重新开工之前技术负责人和安全负责人应完成什么工作?
\item 满足支架法施工的部分条件指的是什么?
\item B标支架搭设场地是否满足支架的地基承载力?应如何处置?
\item 支架搭设前技术负责人应做好哪些工作?桥下净高13.3m部分如何办理手续?
\item 支架搭设完成和模板安装后用什么方法解决变形问题?支架拼装间隙和地基沉降在桥梁建设中属哪一类变形?
\item 跨越既有高架部分的桥梁施工需到什么部门补充办理手续?

\end{enumerate}

\newpage

	回答\marginnote{基础知识 + 解题思路 }

\begin{enumerate}
	
\item 原施工组织设计中主要施工资源配置有重大变更调整，\marginnote{施工组织设计（变更）审批流程 
\\
技术负责人 / 安全技术交底、参与施工组织设计编制、校核 \\
\\
安全负责人 / 参与施工组织设计编制、校核 \\
\\
培训教育施工作业人员}
项目部应如何处理？重新开工之前技术负责人和安全负责人应完成什么工作?

\begin{enumerate}
	
\item 主要资源配置发生重大变更调整后，项名部应执行施工组织设计变更审批流程。\\
项目经理重新组织编制施工组织设计，提交施工单位技术负责人审核签字加盖公章，经总监理工程师审查签认后交由建设公司审核。
\item 重新开工前，项目技术负责人对全体施工人员做书面安全技术交底，留交底人、被交底人和专职安全员签字归档，过程中监督检查持续更新。
\item 安全负责人参与安全技术交底，对作业人员进行安全教育培训，检查安全保障工具。
技术负责人和安全负责人参与施工组织设计中的安全技术方案编制校核工作。

\end{enumerate}

\vspace{0.6em}
	
\item 满足支架法施工的部分条件指的是什么?\marginnote{市政工程施工特点，结合案例背景}

\begin{enumerate}
\item 施工现场地处闲置弃土场，干扰少，材料、工器具进出方便。
\item 地域宽广平坦，作业面大，施工操作方便。
\end{enumerate}

\vspace{0.6em}

\item B 标支架搭设场地是否满足支架的地基承载力?应如何处置?\marginnote{地基：平整坚实+排水良好 \\
	\\
	流程：压实平整 → 验算承载力 → 不满足换填加固 → 预压合格留记录归档 → 防排水 → 混凝土地块或钢板}

\begin{enumerate}
\item 不满足
\item 清理表层、平整场地、填充坑穴，分层碾压密实，校验地基承载力。
\item 如地基承载力不满足要求则换填加固，直至承载力合格。
\item 支架搭设前预压地基，验收合格留记录归档。
\item 支架地基设置防排水设施，冬季设置防冻胀措施。
\item 基础上安装钢板或混凝土垫块，增大支架受力面积。
\end{enumerate}

\end{enumerate}


\newpage


\end{document}